-V{t0,1}- Verilated::debug is on. Message prefix indicates {<thread>,<sequence_number>}.
-V{t0,2}+    Vt_verilated_debug::_ctor_var_reset
-V{t0,3}+    Vt_verilated_debug::_eval_initial
-V{t0,4}+    Vt_verilated_debug::_eval_settle
-V{t0,5}+    Vt_verilated_debug::_eval
-V{t0,6}+    Vt_verilated_debug::_change_request
-V{t0,7}+++++TOP Evaluate Vt_verilated_debug::eval
-V{t0,8}+ Clock loop
-V{t0,9}+    Vt_verilated_debug::_eval
-V{t0,10}+    Vt_verilated_debug::_change_request
-V{t0,11}+++++TOP Evaluate Vt_verilated_debug::eval
-V{t0,12}+ Clock loop
-V{t0,13}+    Vt_verilated_debug::_eval
-V{t0,14}+    Vt_verilated_debug::_sequent__TOP__1
*-* All Finished *-*
- t/t_verilated_debug.v:16: Verilog $finish
-V{t0,15}+    Vt_verilated_debug::_change_request
-V{t0,16}+    Vt_verilated_debug::final
